// Version:  3
Pattern_p7=hole_count
[MilliMeter]Pattern_p8=444.444444444444
[MilliMeter]Pattern_p9=p6
Pattern_p10=1
[MilliMeter]Pattern_p11=10
[MilliMeter]Pattern_p12=0
[MilliMeter]beam_face_thickness=20
[MilliMeter]beam_half_core_thickness=20
[MilliMeter]beam_half_height=250
[MilliMeter]beam_half_width=150
[MilliMeter]beam_lenght=5000
hole_count=10
[MilliMeter]holes_diameter=400
[MilliMeter]p4=beam_lenght
[MilliMeter]p5=0
[MilliMeter]p6=4000
[Degrees]p13=0
[MilliMeter]p19=4000
[MilliMeter]p34=4000
[MilliMeter]p50=4000
[MilliMeter]p119=4000
p130=10
[MilliMeter]p132=444.444444444444
[MilliMeter]p134=4000
[MilliMeter]p135=4000
p137=1
[MilliMeter]p139=10
[MilliMeter]p141=0
[Degrees]p143=0
[Kilogram]p173=973.968443678471
